**整体卫浴技术参数及配置**

内部空间尺寸：长1600mm**×**宽1200mm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | | 序号 | 部 件 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 主体 | | 1 | SMC模压防水底盘 | 1600mm×1200mm，（净尺寸）石纹咖啡,专用圆弧形导水槽，集中下沉式地漏结构，底盘表面厚度不小于4.5mm，整体含翻边高度不小于90mm，翻边高度不小于25mm。 | 套 | 1 |
| 2 | 底盘排水方式 | 横 排，配专用底盘调节螺栓 | 套 | 1 |
| 3 | SMC镜面皮纹墙板 | H=2100mm，镜面皮纹墙板，不得用加饰纸墙板；背面双筋加强；壁板背面采用凹凸设计，增加壁板表面的平整度。 | 套 | 1 |
| 4 | 平 顶 | 铝塑板特制 | 套 | 1 |
| 5 | 整体浴室专用防湿门 | 800mm\*2000mm，内开门，铝合金门框、ABS面板，中间高压聚胺脂发泡填充。 | 套 | 1 |
| 6 | 整体浴室专用防臭地漏 | 防臭专用地漏，三层过滤系统，自带50mm水封，带U形密封圈。 | 套 | 1 |
| 内部配件 | 洗漱 | 7 | 换气扇 |  | 套 | 1 |
| 8 | SMC整体模压连体洗面台 | L=1000mm | 套 | 1 |
| 9 | 面盆水嘴 | 单柄单孔 | 套 | 1 |
| 10 | 方形置物架 | ABS | 套 | 1 |
| 11 | 毛巾架 | 不锈钢杆+ABS座 | 套 | 1 |
| 12 | 化妆镜 | 五金件(镜子：500\*700MM) | 套 | 1 |
| 13 | 面盆存水湾 |  | 套 | 1 |
| 如厕 | 14 | 连体座便器 | 顶按式冲水按纽 | 套 | 1 |
| 15 | 卷纸器 | ABS | 套 | 1 |
| 洗浴 | 16 | 淋浴水嘴 | 单柄双孔入墙式 | 套 | 1 |
| 17 | 花洒软管 |  | 套 | 1 |
| 18 | 花洒头+花洒座 |  | 套 | 1 |
| 19 | 浴巾架 | 不锈钢杆+ABS座 | 套 | 1 |
| 20 | LED灯 |  | 套 | 1 |
| 安装辅料 | | 21 | 防霉密封胶 | 白色，整体浴室专用 | 支 | 1 |
| 22 | 成套安装紧固件 |  | 套 | 1 |
| 23 | 面盆排水总成 | U-PVC | 套 | 1 |
| 24 | 冷热水给水管件 | ø20PPR | 套 | 1 |

注：甲方参与采购，经甲方确认后方可采购、安装